{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["居家 养老","机构 养老"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"居家 养老","index":0,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[5,0,5,4],[13,0,13,4],[23,0,23,4],[27,0,27,4],[32,0,32,4],[36,0,36,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["居家养老-场景化实验室设备清单"]
["序号","名称","数量","单位","设备功能或参数"]
["智慧居家管理系统"]
[1,"电子屏",1,"套","1、100英寸LED会议一体机；2、操作系统，Win10 i5    3、内存 8G+固态硬盘256G  4、培有移动支架，教学鞭，触摸笔 "]
[2,"社居智慧养老服务平台",1,"套","1、系统包含综合管理、智慧服务、健康安全、评估管理、探访关爱、财务管理、看护呼叫、智慧餐饮、商城服务、大屏管理等功能模块。2、*综合管理系统包含房间管理、系统设置、设备管理（可添加床椅一体机等设备）、数据分析、运营商管理等功能模块。3、评估管理系统包含评估对象管理、评估记录管理。4、*大屏管理系统可以清晰展示床位、服务待办、老人年龄分布、安防报警情况、安防设备数量、男女性别比例等数据。5、*商城服务系统包含商品管理、订单管理、消费管理等模块，可以自主进行商品上架下架管理。6、健康安全管理包含健康安全统计、智慧设备感知、卧床体征监测、健康采集记录等模块，便于对老人的安防设施及健康数据进行监测管理。7、*拥有自主版权，入选安徽首版次软件者优先"]
["防跌倒场景"]
[1,"平衡功能及步态分析系统",1,"套","1.基础功能\n★1.1、系统采用计算机视觉技术，无需在受测者身体上贴任何标记物，即可完成对受测者三维动作轨迹的捕捉，获得人体各关节运动学数据，测试准备时间和测试时间共计≤30秒。 \n1.2、系统配有智能评测软件。\n1.3、系统实现信息管理、校准、视频采集、功能评定等多种功能。\n1.4、可实现一键自动分析数据、参数计算和生成报告。\n1.5、系统自动识别以下身体关节点：头中点、颈部、左/右肩、左/右肘、左/右腕、左/右髋、左/右膝、左/右踝、左/右足跟、左/右足尖。\n★1.6、系统支持扩展三维运动学解析模块，实现速度、角度、加速度、角速度等数据输出，并可进行坐标轴和基准面的投影，\n1.7、系统支持运动学数据驱动三维模型运动，显示空间位置、活动范围等功能，便于使用者查看功能表现，\n2.软件测试功能\n★2.1、系统需包含以下测试内容：关节活动度测试、步态测试、静态平衡测试、坐-立测试、脊柱运动功能测试、自由测试。\n2.2、针对上述的每项测试内容，系统支持生成按照时间维度的进程报告，能够输出参数随时间变化的趋势图。\n2.3、系统支持综合报告的生成，能够展示受试者所有测试内容的数据情况。\n2.4、系统具备自动分解步态周期、自动生成图表报告和结果解读功能。\n2.5、系统可在同一界面同步显示运动学三维人体动态示意图、数据曲线、视频的回放，支持拖动和逐帧播放，\n2.6、系统支持批量导入受试者信息和批量数据分析功能，\n▲2.7、系统具备步态测试功能，主要测试参数应包括以下类别：步速、步态变异性、 步态对称性、测试时间、步长、转身次数、路程、测试时间、步态周期、单步时间、步频、支撑相时间、摆动相时间、承重反应时间、支撑相中期时间、支撑相后期时间、双足支撑时间、触地角度、离地角度、转身时间等。\n2.8、系统具备静态平衡测试功能，主要可测参数包括以下类别：躯干额状面活动范围、躯干矢状面活动范围、躯干水平面活动范围。\n▲2.9、系统具备坐-立测试功能，主要可测参数包括以下类别：躯干前倾角度、坐-立持续时间。\n▲2.10、系统具备脊柱运动测试功能，主要参数包括以下类别：脊柱屈曲角度、手指触地距离、脊柱伸展角度、脊柱侧屈角度、手指侧屈移动距离、颈椎侧屈角度、踝关节间距等。\n2.11、系统可计算以下类别统计学参数，包括但不限于：平均数、标准差、变异系数、最大值、最小值。\n3.硬件配置要求\n3.1、系统硬件要求组成：至少包含1套计算机视觉动捕系统，1套便携收纳箱，1套标定工具；\n3.2、便携式计算模块参数：CPU：性能不低于Intel i5；内存≥16GB； 独立显卡：显存≥6GB； 硬盘≥500GB 固态硬盘。"]
[2,"毫米波雷达报警器",1,null,"设备采用先进的毫米波雷达技术，结合精准的人工智能算法，对\n人体跌倒行为、呼吸心率/睡眠状态、离床行为、滞留行为等进行监测。1）通信接口（Wi-Fi 版） 2.4GHz Wi-Fi 2）工作频段 60GHz-64GHz 3）防护等级 IP65 4）供电要求 5V USB 直流供电，外置 220V 电源适配器"]
[3,"跌倒监测雷达",2,null,"1）尺寸： Φ98×33mm\n2）电源： AC 220V\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：配置网络参数\n5）测量波束：60GHz生物毫米波\n6）多种测量数据：摔倒报警信息、驻留信息。"]
[4,"电动轮椅",1,"个","1、车架：高强度碳钢 汽车金属烤漆 2、电机：350W  3、荷重：100kg 4、电池：24V 超威铅酸电池 5、外形尺寸：112*64*125CM 6、收合尺寸：81*38*74CM  7、轮子尺寸：前10寸 后16寸 铝合金"]
[5,"老年人跌倒护理虚拟仿真实验",1,"套","本虚拟实验通过三维建模构建老人居家环境和院内病房场景。其中学生需要完成急救处理、院内照护、健康教育等步骤完成对整个实验的学习与锻炼。整个操作流程，通过多种表现形式与交互完成对该项目的学习和指导。\n课件内容：\n1.情景导入：简要介绍了老人和护理员的相关信息，从而让学生了解项目背景。 \n2.急救处理：此部分内容通过选择交互和沟通对话，完成评估病情、止血包扎、固定患肢、转运患者。\n3.院内照护：此部分内容通过图片、动画和高清视频，完成预防压疮、身体清洁、如厕帮助、助行器具使用指导。\n4.健康教育：此部分内容通过对话、交互考核的方式完成自我处置与救助、环境安全、个人行为等预防跌倒的健康教育内容。\n5.课程思政：通过MG动画展示课程思政内容。\n技术参数：\n1.支持PC、手机等移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求。课件载入和显示时间小于5秒。\n2.有字幕语音解说，可以切换关闭。\n3.实验模块支持在线访问，无需下载客户端。\n4.课件内含高清视频展示，帮助学生完成学习。\n5.按实验步骤问题计分，完成实验后支持在线查看结果，支持生成PDF格式实验报告。在线学习结果颁发证书功能，可检查学生学习是否通过，学习时间和成绩。\n6.实验模块可无缝对接虚拟平台，课件可记录用户的学习时长，以及最近一次的学习成绩，数据共享，学生完成学习后可导出统计学数据，生成形成性评价。\n7.课件技术规范完全符合国际共享参考模型SCORM1.2的标准格式，符合所有支持SCORM平台获取学习成绩和过程记录等功能。"]
[9,"智能上下肢训练器",1,null,"1、设备能够对脑梗中风偏瘫/脑瘫、关节多样化僵硬、截瘫、下肢发冷麻痹、四肢瘫痪、四肢发冷麻痹、帕金森综合症、神经絮乱、骨质疏松、术后长期卧床等需要主动或被动运动康复的老人或儿童进行有氧运动及康复训练。设备配有超大LCD显示屏,显示屏上具有主动/被动/无极/自动四种训练模式选择；2、产品尺寸：60*42*98cm（±5cm）  产品净重：16-18Kg 3、固定功率：80W-180W可调，可自主调节 4、LCD屏尺寸:5X9CM，触屏尺寸:8X14CM。 5、产品有语音播报功能,更适合老年人使用,防止了因视力不好对产品操作不当的错误! 6、产品有防痉挛/正反转功能，主动阻力是8个档位可调，每档阻力为0.1KG左右，被动速度是15-65转/分钟；7、采用三孔曲柄设计，灵活调整脚踏安装位置，适用于不同身高的人群使用；"]
[10,"智能全身律动一体机",1,null,"1.降低全身肌紧张和神经性系统疾患所致异常肌张力\n2.促进胃肠蠕动，改善便秘\n3.缓解疲劳，促进全身血液循环\n4.增加骨密度，延缓骨质流失\n5.提高平衡与稳定性，预防跌倒\n6.数据上传：测量结束后数据将会上传至云端生成健康档案，通过移动端随时随地可查看自身健康状态\n7.运动方式：采用单一垂直方向震动；\n8.震动频率：3~11Hz；\n9.震动幅度：≤2mm；\n10.档位设定：1-9档；\n11.时间设定：15-25分钟；\n12.产品重量：≥60kg；"]
["家庭照护床位远程支持场景"]
[1,"便携式远程健康监测设备包（含智能血压计、心率监测仪、血糖仪、体温计）",1,"套","便携式智能健康体检箱内含设备及功能：\n1、体温枪：体温测量，通过非接触式红外检测人体体温；\n2、血糖仪：葡萄糖浓度测量，通过检测毛细血管全血中葡萄糖浓度；\n3、血压计：舒张压、收缩压和脉搏测量，供诊断参考；\n4、血氧监测仪：人体脉搏、血氧饱和度和脉率测量；\n5、心电监测仪：单导联心电波形的记录，为医护人员的诊断提供参考；\n6、尿酸分析仪：尿酸浓度，定量检测人体全血中尿酸的浓度；\n7、血脂分析仪：测量总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆/高密值；\n8、便携式干化学尿液分析仪：测量白细胞、亚硝酸盐、微白蛋白、酮体、尿胆原、胆红素、葡萄糖、蛋白质、尿比重、肌酐、酸碱度、隐血、ACR值。"]
[2,"智能体征监测带",1,"套","智能监测生命监测体征带，实时监测老人心率，呼吸，在床，离床，体动等相关数值，实时预警。1）尺寸： 传输模块36.6×32.6×76mm，监测带60×800mm\n2）电源： AC220V，直插\n3）网络：自组网/WiFi\n4）功能：心率、呼吸率、离在床，异常报警\n5）测量方式：精准压电与压阻双传感器"]
[3,"呼吸频率监测设备",1,"套 ","基于毫\n米波雷达技术，S实时监测人体呼吸频率，可监测人体睡眠状态等功能"]
[4,"视频监控（包含高清摄像头与麦克风系统）",1,"套","4G全网通\n参数：颜色： 黑色；视频格式：H64压缩格式；通话：双向语音/远程监听；连网方式：4G插卡；摄像头：最大300万分辨率显示（插值）；AI功能：人形检测、人形框定、人形跟踪\n\n其他功能：混合变焦、红外夜视、内置P2P网络协议、远程实时观看、远程回放"]
[5,"马桶（含智能马桶圈）",1,"套","1）具有5项健康监测功能：\n心率，心电图，血氧，体脂，体温\n健康监测报告；智能报警 2）盖板静音缓降，3档水压可调、旋钮氛围灯、座圈抗菌、按键控制、漏电保护、智能旋钮、IPX4级防水、座温4档可调、助便按摩冷热SPA"]
[6,"水浸传感器",1,"套","连接养老主机组网，一旦检测到漏水，水浸报警器会在第一时间发出报警信息。1）尺寸：105×27.5×21mm&9.2×41.6×20mm\n2）电源：DC3.0V，AAA电池×2\n3）网络：自组网/WiFi\n4）按键：重置模块网络，完成退网重新加入新的主机\n5）测量方式：水浸电极测量"]
[7,"智能门磁",1,"套","连接养老主机组网。布设在老人冰箱、大门、窗户等经常开关门的区域，可以感知门或窗户的开关，探测门、窗的开关状态，提醒家人独居老人长时间独自在家出门情况。1）尺寸： 105×27.5×21mm&46×14.5×12.5mm\n2）电源： DC 3V，AAA电池×2\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：求助按钮、防拆\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮\n电量低或者按下按键时亮\n6）测量方式：磁石"]
[8,"智能电视",1,"台","50寸以上LED智能电视"]
[9,"适老化桌椅",1,"套","1、一桌四椅，全木质结构； 2、每个桌子具有2个以上握手孔，每个椅子有1个握手孔； 3、每个桌子具有2个以上拐杖卡槽。"]
["老年慢性病用药场景"]
[1,"智能药柜",1,"个","储药盒数量:8个\n服药盒数量:1个\n药盒重量:2Kg\n药盒颜色:苹果白\n储存环境:\n温度4℃-45℃℃\n湿度45℃-75℃\n电源规格:12V直流电源/12W\n药盒材质:ABS+PC(食品级)\n外观尺寸:215x230x290mm\n工作条件:\n温度0℃C-30℃\n湿度45℃-75℃"]
[2,"药品标签打印机",1,"台","机身尺寸:125*93*61mm\n打印精度:203dpi\n显示方式:TFT彩屏\n电池：1500mAh*2节锂电池\n充电时间：3~4H\n机身重量：约335g\n出纸宽度：15-64mm\n打印方式：热敏打印\n充电方式：28-80mm\n连接方式：Type-C 5V充电\nUSB、蓝牙\n执行标准：GB 4943.1"]
[3,"智能药盒",1,"个","产品重量:160g(不带电池)、205g(带电池)\n产品材料:PC(FDA认证)\n电池规格:AA电池2个\n待机时间:2-3个月"]
["认知障碍老人防走失场景"]
[1,"智能定位腕带/手环",1,"个","1）定位：采用GPS+基站+WIFI+北斗混合主动定位技术，\n2）轨迹查询：设定间隔后自动记录行走轨迹，方便给老人提供及时贴心的爱护。\n3）紧急呼救：发生紧急情况一键呼救\n4）接听电话：电话功能，可直接接听任何来电，声音大。\n5）人工智能：生活百科、智能语音\n6）分辨率：240X240\n7）防水级别：IP67\n8）电池：1000mAh 待机120小时\n9）充电方式：磁吸充电线"]
[2,"定位呼叫器",1,"个","1）通信网络：CAT1 4G,FDD：B1 B3 B7 B8 ;TDD：B38 B39 B40 B41 \n2）CPU：Cortex A5 500MHz\n3）按键：1个开机键+1个 SOS按键\n4）防水：IP67\n5)充电：磁吸充电\n6）电池：1000 mAh锂电\n7）SIM卡：Nano侧插SIM卡，需配sim卡\n8）定位：GPS ;BDS;GPS+BDS;GPS+GLONASS\n9） 尺寸L59*W46mm*T16.8mm"]
[3,"人体智能感应器",1,"套","连接养老主机组网，对老人进活动情况进行持续多方面的监测，根据所得的资料进行综合分析。1）尺寸： Φ78×32mm\n2）电源： DC 4.5V，AAA电池×3\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：通过按键可以重置模块网络，完成退网重新加入新的主机\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮\n电量低或者按下按键时亮\n6）测量方式：人体自发远红外辐射"]
[4,"智能门磁",1,"套","连接养老主机组网。布设在老人冰箱、大门、窗户等经常开关门的区域，可以感知门或窗户的开关，探测门、窗的开关状态，提醒家人独居老人长时间独自在家出门情况。1）尺寸： 105×27.5×21mm&46×14.5×12.5mm\n2）电源： DC 3V，AAA电池×2\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：求助按钮、防拆\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮\n电量低或者按下按键时亮\n6）测量方式：磁石"]
["装修"]
[1,"实训室装修",1,"项","需提供平面规划图及设计效果示意图"]
[2,"实验桌",8,"台"]
[3,"折叠带桌板椅",30,"台","椅子带可折叠桌板"]
["备注：本清单所拟型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失；对投标设备品牌没有限定。"]

{"sheet":"机构 养老","index":1,"n_rows":56,"n_cols":5,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[6,0,6,4],[10,0,10,4],[16,0,16,4],[20,0,20,2],[21,0,21,4],[30,0,30,4],[42,0,42,4],[50,0,50,4],[55,0,55,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机构养老-场景化实验室设备清单"]
["序号","名称","数量","单位","设备功能或参数"]
["智慧养老机构管理系统"]
[1,"前台",1,"套","人造板材质，造型尺寸按照现场实际定制"]
[2,"接待区座椅和茶几",1,"套","参照适老化配置"]
[3,"养老机构运营实物沙盘",1,"套","造型尺寸按照现场实际定制"]
["机构出入管控场景"]
[1,"人脸门禁机",1,"套","定制"]
[2,"高清摄像头",1,"台","定制"]
[3,"指纹识别设备",1,"套","定制"]
["机构智能查房场景"]
[1,"服务机器人",1,"套","1、长者意外摔倒:当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警 2、长者呼救:当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警 3、一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。4、视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。  5、智能闹铃:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能 6、自动回充智能避障：机器人在没有看护任务，或接收到充电指令，或处于低电量的情形下会自动前往充电桩充电，以便保持充沛的电量。7、35cm*35cm*78cm 8、最大爬坡7°越障高度10mm。"]
[2,"智能体征检测带",1,"套","4G全网通\n参数：通讯4G版/WIFI版；尺寸85*6.6*0.22CM；工作电压5V；存储温度-30℃~70℃；工作电流90MA；工作温度0℃~60℃；电源5V2A\n\n功能：采用高灵敏压力传感器，精准监测睡眠时的心率、呼吸率、体动状况及睡眠状况，具备离床报警功能，监测数据通过4G通讯连接可实时传输至云端，远程关爱更周到。\n\n核心功能：4G连接实时监控、心率呼吸实时监测、在床/离床实时预警、睡眠情况报告、睡眠建议。"]
[3,"体温监测仪",1,"台","1）分辨率：0.1℃\n2）重复性测量误差：±0.2℃\n3）测量距离：1-3cm\n4）测量时间：<2S\n5）电源电压：DC 9V\n6）自动关机时间：10S\n7）测量范围：35-42℃（体温模式）"]
[4,"血糖监测仪",1,"台","1）度量单位：mmol/L\n2）测量范围：1.1~33.3mmol/L(20-600mg/dL)\n3）目标血液：毛细血管全血\n4）校正标准：血浆校正\n5）血容积比：30%-60%\n6）测试时间：<10S\n7）记忆组数：250组\n8）自动关机：3min内无操作自动关机\n9）电源：DC 3V AAA电池×2"]
[5,"紧急呼叫设备",1,"台","1）尺寸： Φ80×32mm\n2）电源： AC220V，直插\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：通过按键可以重置模块网络，完成退网重新加入新的主机\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮"]
["机构无接触式智能消毒场景"]
[1,"雾化消毒机",1,"台","额定功率:40W\n额定频率:50Hz\n最大雾化量:300mL/h\n产品尺寸:170*160*870mm\n工作电压:220V~\n水箱容量:15L\n安全保护缺水断电保护\n噪音:38dB以下\n包装尺寸：265*245*925mm"]
[2,"自动消毒机器人",1,"台","功能:固定路线行走、定时启动喷雾消毒、自动充电、语音播报、自主避障、行走控制\n外观设计：高度在139cm,体重30kg，底盘直径54cm。\n下身运动性能：可以行走，转圈，可以急停。可以自动充电，也可以手动充电。配套防滑橡胶轮，不打滑。可以自主导航行走，自主规划路线，自动生成平面地图。可以设置虚拟路线，用于固定路线行走。激光雷达导航，激光探测距离25m,精度2cm，防阳光干扰。可以自主规划路线也可以建立虚拟轨道，按照设置轨道路线行走，在避障前提下可以绕开障碍物，也可以设置直接暂停。导航运动速度在0.3~1m/s可以调节。激光雷达扫描角度：360度无死角。\n上位机主芯片：处理器一:RK3288，核心数量:四核， GPU：ARM Mali-T760MP4高性能GPU， 四核32位超强GPU，主频高达1.6GHz，操作系统:安卓( Android7.1)。\n下位机主控板：采用STM32处理器，自带7路超声测距接口，1路MP3模块接口，2路碰撞模块接口， 无线遥控接口，PCIE接口，以太网接口，3路红外接收接口，4路触碰红外避障接口，2路两相里程计接口，2路电机驱动接口，2路直线电机控制接口，3路门锁控制接口，4路防跌落接口。可以通过定制修改后支持485、TTL、232通讯，标准版只支持USB通信，自带电量检测功能，4路DCDC稳压电源，过流保护功能，自动回充功能，自带科大讯飞语音阵列转发功能。\n电脑配置：2G运行内存，8G储存内存（接内存卡可以扩展）。独立USB口，独立网口，独立音频口，独立麦克风口。可以连接wifi，可以接4G模块（定制），有蓝牙模块。"]
[3,"智能喷雾器",1,"台","产品尺寸:223x192x78mm\n工作电压:DC3.7V\n充电电压;5V/1A \nusb插线喷雾距离:1~1.5米\n充电电压:DC5V/1A\n产品型号:S8PRO\n产品重量:650克\n工作电流:15W\n瓶子容积:500ml\n续航时间:大约30min"]
["合计"]
["机构智能监控场景"]
[1,"人体智能感应器",1,"只","连接养老主机组网，对老人进活动情况进行持续多方面的监测，根据所得的资料进行综合分析。1）尺寸： Φ78×32mm\n2）电源： DC 4.5V，AAA电池×3\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：通过按键可以重置模块网络，完成退网重新加入新的主机\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮\n电量低或者按下按键时亮\n6）测量方式：人体自发远红外辐射"]
[2,"智能门磁",1,"只","连接养老主机组网。布设在老人冰箱、大门、窗户等经常开关门的区域，可以感知门或窗户的开关，探测门、窗的开关状态，提醒家人独居老人长时间独自在家出门情况。1）尺寸： 105×27.5×21mm&46×14.5×12.5mm\n2）电源： DC 3V，AAA电池×2\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：求助按钮、防拆\n5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮\n电量低或者按下按键时亮\n6）测量方式：磁石"]
[3,"语音互动设备",1,"台","1)拨打电话\n2）微信登录\n3）电视观看\n4）可自定义安装各种娱乐APP 1）CPU MT6771 OCTC-CORE,A73X4+A5X34.2.0GHZ\n2）系统 安卓10\n3）WI-FI IEEE802.11A/B/G/N/AC\n4)摄像头 前置500万，后置1300万\n5）内存 运存3G+内存1300万\n6）屏幕 IPS10.1寸 1920*1200IPS\n7）触屏 10点触摸 G+C钢化屏\n8）电池 6000MAH工作温度-10°C~50°C，湿度0~95%\n9）MIC 4米拾音\n10）扬声器 8Ω/0.8WX4\n11）内置网关 ZIGBEE中心网关\n12）水平云台 355°旋转\n13）垂直云台 35°俯仰\n14）电源输出 USB TPC 5V/2A"]
[4,"毫米波雷达报警器",1,"台","设备采用先进的毫米波雷达技术，结合精准的人工智能算法，对\n人体跌倒行为、呼吸心率/睡眠状态、离床行为、滞留行为等进行监测。1）通信接口（Wi-Fi 版） 2.4GHz Wi-Fi 2）工作频段 60GHz-64GHz 3）防护等级 IP65 4）供电要求 5V USB 直流供电，外置 220V 电源适配器"]
[5,"跌倒监测雷达",1,"台","1）尺寸： Φ98×33mm\n2）电源： AC 220V\n3）网络： 自组网/WiFi\n4）按键：配置网络参数\n5）测量波束：60GHz生物毫米波\n6）多种测量数据：摔倒报警信息、驻留信息。"]
[6,"水浸报警器",1,"台","连接养老主机组网，一旦检测到漏水，水浸报警器会在第一时间发出报警信息。1）尺寸：105×27.5×21mm&9.2×41.6×20mm\n2）电源：DC3.0V，AAA电池×2\n3）网络：自组网/WiFi\n4）按键：重置模块网络，完成退网重新加入新的主机\n5）测量方式：水浸电极测量"]
[7,"呼吸频率监测设备",1,"台","基于毫\n米波雷达技术，S实时监测人体呼吸频率，可监测人体睡眠状态等功能"]
[8,"智慧养老实训平台",1,null,"一、总体功能：\n1.实训平台采用冷轧钢结构，面积不小于1.2米×0.8米。\n2.面板采用模块化8*3宫格设计，每个宫格可放置一个硬件物元，中间采用线槽进行隔离，线槽可供电源线和传感器信号线进行走线，清晰美观。\n3.每个硬件物元采用统一规格大小的磁铁面板固定，可紧密吸合到孔板上紧密贴合使用，同时拆卸调试也非常方便。\n二、Android智能网关\n1. 主控采用国产CPU，不低于八核Cortex-A72&A53异构处理器，不低于6TOPS NPU，不低于4GB RAM，不低于32GB Flash。\n2. 智能网关必须采用一体化外壳结构，集成≥10英寸触摸液晶屏，集成摄像头、麦克风和喇叭。\n3. 无线单元：2.4G&5G双频Wi-Fi、BLE、LoRa、ZigBee。\n4. 接口单元：千兆网卡、USB 3.0 Host *1、USB 2.0 Host*1、TypeC接口*1、HDMI*1。\n5. 操作系统：内含Android操作系统，提供Android网关配置工具，具备账号密钥管理、无线参数配置，至少同时支持ZigBee、LoRa、Wi-Fi、BLE等传感网设备的配置和接入。（提供视频演示）\n6. 智能网关具备摄像头实时视频进行人脸检测、人脸注册、人脸识别、行人识别、姿态识别等AIOT边缘应用。（提供视频演示）\n7. 无线调试工具：支持ZigBee、BLE、WiFi、LoRa、NB-IoT、Cat.1节点参数配置、数据调试、数据解析等服务，支持自定义数据仿真并通过无线节点进行数据上报。（提供证明材料）\n三、智能节点\n1.工业经典型无线节点\n1）无线模组：ZigBee。\n2）板载设备：按键、指示灯、USB串口、调试接口、I/O、ADC、UART、RS485、继电器等。\n3）具备混合组网技术，可完成ZigBee、BLE、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT、LTE等异构网络的互联网远程混合拓扑图显示，能够通过Android、Web、LabView其中至少一种软件进行展现和控制。（提供视频演示）\n4）铝合金外壳防护。\n5) 可通过磁吸附自由固定在挂板上。\n2.工业增强型无线节点\n1）无线模组：ZigBee，可更换为BLE、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT。\n2）主芯片：Cortex-M4控制器，Contiki操作系统。\n3）板载设备：2.8英寸LCD、温湿度、RGB LED、以太网、按键、指示灯、USB串口、调试接口、I/O、ADC、UART、RS485、继电器等。\n4）可通过磁吸附自由固定在挂板上。\n3.ZigBee无线汇集节点\n1）具备ZigBee2007/PRO无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC和应用中进行数据分析。\n2）集成SPI调抓包接口，通过工具抓取并分析ZigBee网络协议包。\n3）集成Ti JTAG调试接口，集成USB调试串口，并支持USB供电。\n四、实训模块\n1.空气质量传感器：复合传感器，包括温度-10-50℃，湿度0-100%RH，PM2.54）量程0-1000ug/m³，CO2量程0-5000ppm，TVOC等级4等级，RJ45接口。\n2.紧急按钮：86面板型，ABS阻燃外壳，RJ45接口。\n3.360红外遥控：360°全方位红外遥控信号发射，自学习红外编码，RJ45接口。\n4.人体红外：检测速度0.2m-7m每秒；保护范围7.5m*6m，RJ45接口。\n5.火焰：光谱响应范围180nm-290nm，RJ45接口。\n6.窗磁：感应传感器为磁感应干簧管，报警电流16Ma，RJ45接口。\n7.信号灯：两路红、橙、绿三色信号灯及信号灯控制器，RJ45接口。\n8.控制器：四路继电器，每路继电器引出常开、常闭、公共三端，RJ45接口。\n9.电机：一个步进电机，模拟病床的升降，RJ45接口。\n10.气泵：气密3mmHg/Min，流量2L/Min，RJ45接口。\n11.红外体温：测量范围25℃-50℃，测量精度：0.2℃，RJ45接口。\n12.心率：通信方式为IO脉冲检测，测量范围30-250bpm，测量精度±2bpm，RJ45接口。\n13.血压：震荡法测量原理，测量参数包括收缩压、舒张压、平均压，RJ45接口。\n14.血氧脉搏：血氧饱和度测量范围40%-100%，精度3%；脉率测量范围25-250%，分辨率1bpm，精度2bpm; RJ45接口。\n15.体重：测量范围0-100Kg，精度0.3%，RJ45接口。\n16.体脂：测量范围7%-25%，2个触点，RJ45接口。\n17.全部采用工业级传感器，磁吸附自由固定在实训平台挂板上。\n18.数据通过无线节点接入到智慧云平台，能够通过Android、Web、LabView等任意软件进行数据展现或实时控制。\n19.摄像头：分辨率：1920 × 1080 @25 fps；支持以太网和无线Wi-Fi；云台：调整角度水平340°，垂直55°；提供应用开发SDK，支持免费调用摄像头进行监控和云台控制；为每个摄像头提供唯一的二级域名访问。\n20.其他设备：红外音箱；无线路由器；仿真器。\n五、课程资源：\n1. 平台需提供配套课程的实验教学资源，满足物联网工程技术的实验教学，提供完整的教学大纲。\n2. 提供的配套实验课程：\n1）智慧养老工程设计（智慧养老工程项目分析、养老安防监控系统设计、医疗数据采集系统设计、老人紧急呼叫系统设计、智能电器控制系统设计、智慧养老项目测试与总结）。\n六、工程应用案例包\n提供以下共计4个工程实训资源包，包括硬件层、android应用、web应用源代码：\n1.智慧养老医疗系统\n1）对体温、心率血压传感器的值进行远程读取和图形化展示。\n2）传感器历史数据云端存储，支持自定义时间段历史数据查询。\n3）能够设置用户姓名性别年龄等信息。\n4）预警系统，当体温、心率、血压超过阈值时，发出报警。\n2.智慧养老健康系统\n1）对体重、体脂率、脉搏传感器的值进行远程读取和图形化展示。\n2）传感器历史数据云端存储，支持自定义时间段历史数据查询。\n3）能够设置用户姓名性别年龄等信息。\n4）预警系统，当体体重、体脂率、脉搏超过阈值时，发出报警。\n3.智慧养老呼叫系统\n1）紧急按钮按下后，系统提醒医生有老人惊喜需要紧急帮助。\n2）紧急按钮按下后，报警灯闪烁报警。\n3）人体红外传感器，对老人是否活动进行实时监测。\n4）实时滚动播报按钮状态和次数。\n4.智慧养老病床系统\n1）能够远程控制氧气开放，给老人吸氧。\n2）远程控制病床角度调整，给以舒适的坡度。\n3）通过人体红外传感器感知老人活动。\n4）自动模式下，定时调整病床角度状态。"]
["认知障碍老人照护场景"]
[1,"老年状态模拟体验服套装（含模体及衣物）",1,"套","模拟长者及高龄老人的身体状态，了解高龄老人的身体机能的变化及心理感受。套装由特制马甲、肘部约束、膝部约束、手脚负重、触觉体验手套、视觉体验眼镜、听觉体验耳罩、拐杖及使用视频说明组成，全部装在20寸拉杆箱内，使用携带方便。\n马甲可调节；适合身高160-175CM；正常体型人士体验穿着\n棉布，涤纶、其它"]
[2,"认知症专区宣传展板",1,"套","内容分为认知症专区基础知识及机构认知评估工作规范二套；一套4张；成套定制销售；报价为单张售价\n标配40*60CM;可选50*70CM"]
[3,"认知专业资料套装",1,"套","认知知识宣传、活动、照护专业学习资料及书籍，用于学习及展示。包括《就算得了认知症也能好好生活》《长者健康活动的设计与实施》《帮我记住这世界》《终结阿尔兹海默病》等六本\n6本专业书籍/资料"]
[4,"认知评估工具包",1,"套","定制评估包（内有认知障碍评估工具包使用指南/测评工作指导卡/认知障碍照护床位入住测评包/总体认知评估量表/记录工具袋，防疫物品/专用评估工具包）"]
[5,"音乐治疗产品",1,"套","音乐训练活动套装由10种节奏乐器（乐器清单见套装说明），8节音乐实践活动课程教案，配套的活动手册及4节课音乐及律动活动视频组成；可供机构组织团体音乐活动及音乐训练课程。\n10种节奏乐器，配套视频及教案；20寸拉杆箱。"]
[6,"艺术治疗产品",1,"套","套装包含曼陀罗疗愈绘画册一套（内有传统节日主题绘画、传统节日主题绘画及自由创作用纸共12张），绘画者通过曼陀罗绘画涂色与主题创作的方式练习正念，培养手眼协调能力、平稳情绪；辅助心理及记忆力训练。\n  “照片疗愈盒子”是一款旨在通过视觉回忆和情感连接来帮助您舒缓情绪、减轻压力、提升心理健康的创新产品。它包含了一系列精心设计的元素，让您能够以独特的方式与过去的美好时光重逢。\n每套配置如下：\n1.  内容物：插花盘1个、花材1组、名牌夹1个。2. 插花盘材质：木制；插花盘形状：方形 。3. 花材：由不同仿真花材组成，以实物为准。4. 功能：失智症的预防；手眼协调训练；刺激感官自然疗法；提升思考能力及想像力；手部精细动作训练。"]
[7,"VR干预一体机",1,"台","1，硬件配置基于Pico 4 Ultra VR 一体机，搭载骁龙XR2 芯片，4K 级分辨率，105°视场角，6DoF 定位，续航3 小时。\n2，软件特性支持多语言切换、语音引导；数据云端同步；个性化训练计划生成；实时反馈与报告导出功能。\n3，适用人群60 岁以上轻度认知障碍（MCI）患者，或需预防性认知训练的健康老年人。\n4，训练模式单次训练时长15-30 分钟（可分段），每周推荐3-5 次，系统内置疲劳提醒功能。\n5，数据监控记录反应时长、正确率、错误类型等10+项指标，生成多维认知评估报告，支持医疗机构数据对接。\n6，服务支持提供设备调试、操作培训、定期随访及软件升级服务；支持与养老机构/医院系统定制化对接。\n★7，核心功能模块：\n（1）计算训练（超市购物）：模拟真实购物场景，系统随机生成商品金额及付款金额，老人需快速计算找零结果。通过动态难度调节（如金额复杂度、限时答题），提升计算能力、逻辑思维及日常决策力；\n（2）注意力与空间训练：在虚拟花园中，老人需根据视觉或语音提示，捕捉特定颜色或位置的蝴蝶。系统实时追踪反应速度及准确率，动态调整蝴蝶出现频率与干扰项数量，强化注意力分配、空间定位及手眼协调能力。；\n（3）空间认知：提供多难度层级的七巧板拼图任务（如动物、几何图形），要求老人通过旋转、拖拽操作完成目标形状匹配。结合形状复杂度与色彩对比度调节，锻炼空间想象力、图形分解及手部精细动作控制。\n（4）记忆保持训练：基于经典翻牌记忆游戏，卡牌数量及图案种类可自定义（初始默认6-12 对）。系统记录匹配次数、错误率及时间消耗，通过渐进式难度提升（如增加干扰卡牌、缩短展示时间），增强短期记忆与图像识别能力。\n注：“★”投标文件须提供相关功能截图或制造商产品彩页。"]
[8,"认知康复能力一体机",1,"台","1、系统介绍包括障碍点、成长的快乐、使用说明； \n2、学生管理：包括功能评测结果和量表评测结果两个模块； \n3、筛查评测：通过五级甄别和等级测试，对感知能力、质疑能力、听理解、记忆、数的能力、思想想象能力和表达能力进行详细的测评，所得结果分为等级得分。了解各项能力的测试水平，测试时间，通过大样本测试数据，裂解各 \n项能力所对应的认知年龄，以便导入个体化训练方案； \n4、康复教育：分为功能康复、障碍康复、康复平台； \n5、硬件配置： \n专业加密狗 1 套 \n专用仪器车 1 台 \n专用主机 1 台(装于专用仪器车内) \n19 英寸显示屏 1 台 \n专业声音采集设备 1 套 \n专业音频回放设备 1 套 \n打印机一台；"]
[9,"智能体检一体机",1,"台","1、能够测量功能 身高、体重、BMI（人体体质指数）\n体温\n血压/脉搏\n血氧饱和度/脉率\n体脂、肌肉率\n腰围、臀围\n心电、心率\n血糖、尿酸、总胆固醇\n总胆固醇、甘油三酯、低密、高密  2、产品配置：工控电脑主机\n、超声身高体重秤、臂筒式全自动血压计、额温枪、血氧仪、体脂仪、腰围尺、多功能分析仪、心电图仪、血脂四项、二代身份证读取器、热敏打印机  3、产品尺寸：长160cm*宽60cm*高230cm "]
[10,"认知症评估一体机",1,"台","1，配置45 英寸触摸屏一体机，4K 分辨率，Intel i5 处理器，4GB 内存，200GB 存储，支持Wi-Fi/4G 联网。\n数据管理支持筛查报告、活动记录、训练数据云端存储，分级权限管理（社区管理员/家属/医护），数据加密符合GB/T 35273。\n★2，核心功能模块：\n（1）搭载科普宣教系列视频，内容涵盖疾病知识、护理技巧及预防策略，支持循环播放与点播学习。\n（2）风险筛查系统，集成老年认知障碍风险评估工具，含国际公认量表数字化，5分钟完成筛查并生成分级报告（正常/低/中/高风险）。\n（3）社区活动管理系统，动态展示月度活动计划（如健康讲座、手工课程），支持活动报名、签到及满意度反馈，\n数据可视化呈现参与率与服务质量。\n（4）认知症支持地图，实时标注周边养老机构、社区卫生站、认知症友好商户等500 米内服务网点，提供地址、\n联系方式及导航功能，数据每周更新。\n（5）数字非药物干预系统，计算训练：模拟超市购物场景，随机生成商品价格与付款金额，训练计算与逻辑思维；注意力训练：抓蝴蝶游戏，根据颜色/形状提示快速定位目标，提升视觉搜索与反应速度；空间认知：七巧板拼图任务（20 种图形库），通过拖拽匹配锻炼空间想象力与手眼协调；记忆保持：动物卡牌翻牌游戏（6-12 对卡牌），动态调整难度（卡牌数量、展示时长），增强短时记忆。\n3，适老化设计：大字体、语音引导、一键求助功能，适配老年用户操作习惯。\n注：“★”投标文件须提供相关功能截图或制造商产品彩页。"]
[11,"适老化桌椅",1,"套","1、一桌四椅，全木质结构； 2、每个桌子具有2个以上握手孔，每个椅子有1个握手孔； 3、每个桌子具有2个以上拐杖卡槽。"]
["老年人卧床护理场景"]
[1,"翻身辅助垫",1,"块","防水设计，符合国家相关标准"]
[2,"护理背心和移动带",1,"套","符合国家相关标准"]
[3,"床上便器",1,"只","2100ml容量，pp材料，395g重量，符合国家相关标准"]
[4,"防褥疮床垫",1,"块","充气设计，能够有效控制老人麻木 坏死 溃疡 疼痛 破溃 褥疮等症状，符合国家相关标准"]
[5,"喂食辅助器具",1,"套"]
[6,"可调节餐桌",1,"台","桌面不小于60*40cm，可调节，人造板框架结构，符合国家相关标准"]
[7,"沐浴机器人",1,"台","1、产品功能：全新回吸污水无滴漏创新洗浴方式，纳米水粒深层清洁，按摩式洗浴，给失能老人更舒适的洗浴体验 2、尺寸：400×200×400±5%Hmm\n3、功率1000w\n4、电压AC220V±22V 50Hz±5Hz\n5、温度调节范围：35℃-50℃\n6、水桶容积 单桶4.6L\n7、工作噪音≤65dB\n8、用水量：擦洗模式  最大清洗时间：21min 清洗流量：220ml/min\n淋浴模式 最大清洗时间：15min清洗流量：300ml/min"]
["装修"]
[1,"实训室装修",1,"项","需提供平面规划图及设计效果示意图"]
[2,"电子屏",1,"个","1、100英寸LED会议一体机；2、操作系统，Win10 i5    3、内存 8G+固态硬盘256G  4、培有移动支架，教学鞭，触摸笔 "]
[3,"实验桌",8,"台"]
[4,"折叠带桌板椅",30,"台"]
["备注：本清单所拟型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失；对投标设备品牌没有限定。"]