{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[5,0,21,0],[5,1,13,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[14,1,21,1],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[26,0,45,0],[26,1,35,1],[36,1,45,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年实验室多媒体汇总表"]
["新商科学部实验教学中心（2）+新商科学部实验教学中心（1）+计算机网络技术实验室+数字服装创意工作室+创意空间设计工作室"]
["院部","实验室名称","仪器设备名称","参考规格型号","单位","数量"]
[]
[]
["新商科学部","新商科学部实验教学中心（2）(联系人 :15105512208韦)"," 应用服务器","CPU: 2 X Intel Xeon Gold 5318Y Processor/2.10 GHz/36 MB/24C/48T/165 W/3UPI/2933MHz\n内存： 8 X 64GB/DDR4/2133或2400或2666MHzMHz/ECC/REG\n硬盘： 2 X 16TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级\nSSD: 2 X SSD/960GB/SATA 6Gb/2.5寸/读取型 <1DWPD\n阵列卡： 1 X LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD\n网卡： 2 X 万兆光纤多模模块\n网卡： 1 X 双口万兆网卡/不含SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡\n电源： 1 X 800W 1+1冗余电源/CRPS模块\n其他配件： 1 X PR2715W3模块化平台插槽1或2转接卡套件，扩展1个全高PCIE4.0x16插槽+2个全高PCIE4.0x8插槽","台","1(K101)"]
[null,null,"电脑","D700TE/M650/D560  1、CPU：≥16核心24线程，≥2.1GHz主频，三级缓存≥30MB；\n2、主板：全固态电容，B7系列芯片组或以上（非H系列）；\n3、接口：≥6个USB接口，2个PS2，1个TYPE-C，1个串口；\n4、硬盘：≥512GB固态硬盘，应冗余1个M.2固态盘位，2个3.5寸机械硬盘位；\n5、内存：≥32GB DDR4 3200MHZ,4内存插槽,最大支持128GB或以上；\n6、音频接口：提供前2后3共5个音频接口；\n7、显卡：显卡核心动态频率不低于1500MHz，具备至少2个DP数字信号接口；\n8、电源：峰值功率不低于500W；具备防雷及动态调整电压及有效节能的电压控制模块，提供检验证明；\n9、机箱：立式机箱体积应在17L—30L之间，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.75 Bel，提供检验证明；\n10、教学辅助软件：预装教学辅助软件，具备网络同传、还原等重要功能，支持双硬盘保护，支持多学科系统安装，具备考试模式，支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；\n11、键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；\n12、整机制造商三年上门维修服务，具备7*24小时400技术支持热线；\n13、显示器：≥21.5英寸IPS显示器三边窄边设计，与主机同品牌，黑色；\n14、保证设备稳定运行平均无故障运行时间不低于110万小时，提供检验证明；\n15、商用产品，黑色，原装非改配；以上技术参数提供官网链接、彩页、技术说明书等材料佐证。","台","98 (K101：61台/K102：37台)"]
[null,null,"全千兆网络交换机","S4600/S5120/S1730  1、CPU：≥16核心24线程，≥2.1GHz主频，三级缓存≥30MB；\n2、主板：全固态电容，B7系列芯片组或以上（非H系列）；\n3、接口：≥6个USB接口，2个PS2，1个TYPE-C，1个串口；\n4、硬盘：≥512GB固态硬盘，应冗余1个M.2固态盘位，2个3.5寸机械硬盘位；\n5、内存：≥32GB DDR4 3200MHZ,4内存插槽,最大支持128GB或以上；\n6、音频接口：提供前2后3共5个音频接口；\n7、显卡：显卡核心动态频率不低于1500MHz，具备至少2个DP数字信号接口；\n8、电源：峰值功率不低于500W；具备防雷及动态调整电压及有效节能的电压控制模块，提供检验证明；\n9、机箱：立式机箱体积应在17L—30L之间，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.75 Bel，提供检验证明；\n10、教学辅助软件：预装教学辅助软件，具备网络同传、还原等重要功能，支持双硬盘保护，支持多学科系统安装，具备考试模式，支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；\n11、键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；\n12、整机制造商三年上门维修服务，具备7*24小时400技术支持热线；\n13、显示器：≥21.5英寸IPS显示器三边窄边设计，与主机同品牌，黑色；\n14、保证设备稳定运行平均无故障运行时间不低于110万小时，提供检验证明；\n15、商用产品，黑色，原装非改配；以上技术参数提供官网链接、彩页、技术说明书等材料佐证。1、交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明），包转发率≥88Mpps。\n2、提供≥24个千兆电口、千兆非复用光口≥4个； \n★3、整机采用绿色环保无风扇静音设计，满负荷情况下功耗≤18.3W，需提供官网截图\n★4、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n★5、支持增强型多VLAN子网流量工程，实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n★6、支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n7、支持完善的以太网OAM技术和 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度，提供官网截图证明；\n8、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性；提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n9、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等），提供丰富的接入安全以及业务策略，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n10、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n11、支持IPv6 DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping；","台","3(K101：2台/K102:1台)"]
[null,null,"多媒体讲台","定制","套","2 (K101/K102各1套)"]
[]
[null,null,"企业级路由器","AR6121/ER5200  1、整机性能：采用64位多核处理器，最大并发连接数≥100000.\n2、设备主界面可直接查看网络使用情况，包括CPU、内存、会话数的使用率（提供产品配置界面截图）\n★3、端口规格：10个10/100/1000M以太网电口（含2个Combo端口），最大支持9个WAN口（保留测试权利）；接口采用防雷设计，防止雷击静电等问题对设备的损坏，可防范6000V雷击脉冲；USB 2.0接口≥2（提供产品图片作为证明）；\n4、支持路由功能和NAT功能；\n5、防火墙功能 基于先进的状态检测技术，支持基于源/目的IP地址，服务、协议、端口、用户，组和时间的访问控制\n★6、VPN：支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN，其中SSL VPN最大支持16条隧道并发，无需额外许可\n★7、流量控制：支持二级带宽控制，即每个接口可同时基于对IP和应用进行的上下行带宽控制；（提供产品配置界面截图）\n8、攻击防护 支持ARP防御；支持对主流攻击的防护，包括：DoS和DDoS攻击防护、SYN Flood攻击防护、SYN Proxy防护、UDP Flood攻击防护等\n★9、支持无线AC功能，支持对无线AP的批量配置下发，SSID的配置以及运行状态的检测等（提供设备该功能界面截图，并保留测试权利）；最大可管理无线AP数量≥64，本次实际配置4个AP管理许可。\n★10、支持云平台管理功能，通过云平台可集中对设备进行查看、管理、统计、配置，可通过云平台推送广告及个性页面（提供设备该功能界面截图，并保留测试权利）；\n11、配置同品牌无线AP 1台；\n12、路由器配合两个楼层的设备使用，供应商自行勘查现场，如果提供的设备不满足两个楼层使用，则需要每个楼层提供一台，中标后不增加费用。","台","2 (K101/K102各1台)"]
[null,null,"电脑桌椅","定制","位","96 (K101：60位K102：36位)"]
[null,null,"整体环境装饰（含投影墙、黑板墙面等改造）","定制","项","2 (K101/K102各1项)"]
[null,null,"综合布线","定制","项","2 (K101/K102各1项)"]
[null,"新商科学部实验教学中心（1）    （联系人：18856074549 杨）","应用服务器","CPU: 2 X Intel Xeon Gold 5318Y Processor/2.10 GHz/36 MB/24C/48T/165 W/3UPI/2933MHz\n内存： 8 X 64GB/DDR4/2133或2400或2666MHzMHz/ECC/REG\n硬盘： 2 X 16TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级\nSSD: 2 X SSD/960GB/SATA 6Gb/2.5寸/读取型 <1DWPD\n阵列卡： 1 X LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD\n网卡： 2 X 万兆光纤多模模块\n网卡： 1 X 双口万兆网卡/不含SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡\n电源： 1 X 800W 1+1冗余电源/CRPS模块\n其他配件： 1 X PR2715W3模块化平台插槽1或2转接卡套件，扩展1个全高PCIE4.0x16插槽+2个全高PCIE4.0x8插槽","台","1(实验实训楼503)"]
[null,null,"电脑","D700TE/M650/D560  1、CPU：≥16核心24线程，≥2.1GHz主频，三级缓存≥30MB；\n2、主板：全固态电容，B7系列芯片组或以上（非H系列)；\n3、接口：≥6个USB接口，2个PS2，1个TYPE-C，1个串口；\n4、硬盘：≥512GB固态硬盘，应冗余1个M.2固态盘位，2个3.5寸机械硬盘位；\n5、内存：≥32GB DDR4 3200MHZ,4内存插槽,最大支持128GB或以上；\n6、音频接口：提供前2后3共5个音频接口；\n7、显卡：显卡核心动态频率不低于1500MHz，具备至少2个DP数字信号接口；\n8、电源：峰值功率不低于500W；具备防雷及动态调整电压及有效节能的电压控制模块，提供检验证明；\n9、机箱：立式机箱体积应在17L-30L之间，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.75 Bel，提供检验证明；\n10、教学辅助软件：预装教学辅助软件，具备网络同传、还原等重要功能，支持双硬盘保护，支持多学科系统安装，具备考试模式，支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；\n11、键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；\n12、整机制造商三年上门维修服务，具备7*24小时400技术支持热线；\n13、显示器：≥21.5英寸IPS显示器三边窄边设计，与主机同品牌，黑色；\n14、保证设备稳定运行平均无故障运行时间不低于110万小时，提供检验证明；\n15、商用产品，黑色，原装非改配；以上技术参数提供官网链接、彩页、技术说明书等材料佐证。","台","183 (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各61台)"]
[null,null,"全千兆网络交换机","S4600/S5120/S1730   1、交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明），包转发率≥88Mpps。\n2、提供≥24个千兆电口、千兆非复用光口≥4个； \n★3、整机采用绿色环保无风扇静音设计，满负荷情况下功耗≤18.3W，需提供官网截图\n★4、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n★5、支持增强型多VLAN子网流量工程，实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n★6、支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n7、支持完善的以太网OAM技术和 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度，提供官网截图证明；\n8、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性；提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n9、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等），提供丰富的接入安全以及业务策略，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n10、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击，提供国内第三方权威机构测试报告复印件；\n11、支持IPv6 DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping；","台","6   (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各2台)"]
[null,null,"多媒体讲台","定制","套","3   (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各1套)"]
[null,null,"企业级路由器","AR6121/ER5200  1、整机性能：采用64位多核处理器，最大并发连接数≥100000.\n2、设备主界面可直接查看网络使用情况，包括CPU、内存、会话数的使用率（提供产品配置界面截图）\n★3、端口规格：10个10/100/1000M以太网电口(含2个Combo端口），最大支持9个WAN口（保留测试权利）；接口采用防雷设计，防止雷击静电等问题对设备的损坏，可防范6000V雷击脉冲；USB 2.0接口≥2（提供产品图片作为证明）；\n4、支持路由功能和NAT功能；\n5、防火墙功能 基于先进的状态检测技术，支持基于源/目的IP地址，服务、协议、端口、用户，组和时间的访问控制\n★6、VPN：支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN，其中SSL VPN最大支持16条隧道并发，无需额外许可\n★7、流量控制：支持二级带宽控制，即每个接口可同时基于对IP和应用进行的上下行带宽控制；（提供产品配置界面截图）\n8、攻击防护 支持ARP防御；支持对主流攻击的防护，包括：DoS和DDoS攻击防护、SYN Flood攻击防护、SYN Proxy防护、UDP Flood攻击防护等\n★9、支持无线AC功能，支持对无线AP的批量配置下发，SSID的配置以及运行状态的检测等（提供设备该功能界面截图，并保留测试权利）；最大可管理无线AP数量≥64，本次实际配置4个AP管理许可。\n★10、支持云平台管理功能，通过云平台可集中对设备进行查看、管理、统计、配置，可通过云平台推送广告及个性页面（提供设备该功能界面截图，并保留测试权利）；\n11、配置同品牌无线AP 1台；\n12、路由器配合两个楼层的设备使用，供应商自行勘查现场，如果提供的设备不满足两个楼层使用，则需要每个楼层提供一台，中标后不增加费用。","台","3   (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各1台)"]
[null,null,"电脑桌椅","定制","位","180 (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各60位)"]
[null,null,"整体环境装饰（含投影墙、黑板墙面等改造）","定制","项","3   (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各1项)"]
[null,null,"综合布线","定制","项","3   (实验实训楼503/实验实训楼505/实验实训楼506各1项)"]
["智慧交通现代产业学院","计算机网络技术实验室D507（或实验室实训楼）（联系人：13855167397张）","台式机","1、机型：台式机终端，立式机箱体积≥15.5L，机箱宽度19CM左右；2、主板芯片组：英特尔商用高性能≥B760主板芯片组；3、CPU：Intel酷睿i5-14处理器，4、内存：单条16GB，DDR5 ，5、硬盘：512G SSD固态硬盘, M.2 接口，1T机械硬盘用于备份多个系统；6、显卡：集成显卡；7、网卡：千兆网卡；无线网卡；8、插槽：≥1个全高PCI 插槽、≥1个PCIe x1插槽、≥1个PCIEx16插槽，≥2个M.2插槽；支持PCIE5.0；支持4 x DDR5 6400内存，最大128GB； 9、端口：出厂标配≥2个第2代 USB 3.2端口、4个第1代 USB 3.2 端口、1个 HDMI端口、1个音频线路输入端口、1个音频线路输出端口、1个RJ-45端口、1个VGA 端口、2个USB 2.0 端口； 10、显示器：≥23.8寸显示器，支持HDMI接口、DP接口、Type-C接口；11、电源：650W高效电源，电源端辐射骚扰≤7dB，投标时提供具有CNAS或CMA标识的认证证书的证书扫描件或影印件。\n（二）其它\n1、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标；2、系统：系统为win10 64位含同传及还原，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，在传输数据过程中，可以对传输数据进行加密，增强数据在传输过程中的安全性，可以在同一台机器上安装两个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用（投标时出具产品彩页或软件功能截图）；内存及显卡均为原厂，非第三方提供；需提供3年质保服务，并提供原厂售后服务承诺函。\n（三）预装软件\n1、支持 B/S 管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；(响应文件中提供功能界面截图) 2、支持对 Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora 等系统的立即还原和IP地址自动分配 3、支持电脑本地硬盘操作系统（win10\\win11）的立即还原和还原点瞬间创建； 4、支持 MBR 分区系统和 GPT 分区系统混合安装,可支持 60 个以上的不同操作系统。 5、支持 SSD 硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； 6、支持从 WINDOWS 界面对 1000 台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（响应文件中提供支持 1000 台机位的界面截图） 7、支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端； (响应文件中提供可检测接收端连接速度的功能界面截图) 8、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。 9、管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统 10、支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试 11、支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。 12、支持批量修改 Windows 用户登录名、计算机名和 IP 地址 13、为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。 14、中标人项目实施后需逐条演示验收，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任。 15、响应文件中需提供原厂售后服务承诺函； 16、为保证软件稳定性和规范性，软件厂家需达到软件成熟度 CMMI 四级及以上认证，响应文件中提供证书扫描件。可预装在线考试系统。 如实验室建在实验大楼，增加机柜和交换机。","台","67 (D507（或实验室实训楼）)"]
[null,null,"电脑桌椅","电脑桌椅升级改造升级为钢木结构电脑桌椅， 1200mm×600mm×760mm（长×宽×高）（浅色），面板采用三聚氰胺E1板，贴防静电胶皮，厚度不小于30mm,  桌架采用不小于40*40mm镀锌方管，管壁厚不小于2mm，带承重调节脚垫，采用螺栓组装，承重不小于800kg；凳子升级为与电脑桌配套钢木结构电脑凳；配静音脚垫；窗帘升级；所有垃圾清运。","套",34]
[null,null,"电源网线布置","超六类网线，网线走线不落地。单独电源控制空开，设立总开、分路开关，空调为独立供电。电源走线不落地，电源插座均为符合国家标准的固定插座。\n","套",1]
[null,null,"室内改造","窗帘升级为遮光、铝合金罗马杆；原有讲台拆除，所有垃圾清运。灯光改造。增加实验室文化建设内容，墙面设立八块广告展板，实验室介绍，实验内容介绍，实验流程等内容。","套",1]
["数字创意现代产业学院   ","数字服装创意工作室 H301 （联系人：13956009004 高）  ","工作站","CPUi7-12700，内存16G，硬盘512GB ，SSD显卡RTX3070-12GB","台",11]
[null,null,"显示器","2K,24寸","台",11]
[null,null,"交换机","10G万兆","台",1]
[null,null,"智慧黑板","3840*2160 84英寸A规屏","台",1]
[null,null,"纸样打印机","300dpi 45m/h dxf 64M","台",1]
[null,null,"插座",null,"个",20]
[null,null,"人台","165（女）、175（男）、130（童）","个",3]
[null,null,"面料架","定制","个",1]
[null,null,"工作台","站姿（1.2*1.2*0.9m）","个",1]
[null,null,"办公桌椅","定制","套",11]
[null,"创意空间设计工作室K108（联系人：13721044662 闵）","工作主机","处理器: 12代I7 12700主板:B660M显卡: RTX3060Ti 8G显存内存: 32G (16G*2)DDR3200MHz硬盘:500G高速固态电源:650w散热:四热管静音散热器","台",15]
[null,null,"工作用显示器","DELL S2723HC显示器","台",15]
[null,null,"24口万兆光口:层网管 10G万兆交换机","TL-ST8226F","台",1]
[null,null,"激光打印机","惠普laser mfp1188w","台",1]
[null,null,"大幅面彩色喷墨打印机","Epson surecolorT3180","台",1]
[null,null,"智慧屏","1.液晶显示尺寸≧86英寸，4K分辨率：3840*2160，屏幕刷新率可达60Hz，色彩覆盖率≥120%，钢化玻璃采用AG工艺，厚度＜3.5mm，硬度可达莫氏7级；\n2.★交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，交互黑板长度≥4400mm，高度≥1200mm，厚度≤75mm，主屏背板采用高强度镀锌钢板材质，整块厚度≥1mm；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n3.★主屏采用红外全贴合触控技术，在Windows与Android下均支持40点同时触控，光标移动速度≥120帧/秒，书写延迟≤15ms；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n4.★前置一路HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口，1路USBType-C（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等数据），前置接口面板支持单独前拆；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n5.交互黑板后置RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路；\n6.★前置按键面板屏体主板无需拆卸显示屏即可维护；接口按键不少于8个，可实现系统还原、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n7.★采用2.2声道音箱，额定功率≥60W，低音音箱尺寸≥3.5英寸；整机扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80db；谐振频率不高于260Hz，扬声器支持单独前拆；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n8.通电不开机状态下，使用无线麦克风可通过本机音箱扩声；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n9.前面板具有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频Wi-Fi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网;以太网遵循IEEE802.3\\u\\z\\ab\\x协议标准，内置无线网卡遵IEEE802.11a\\b\\g\\n\\acwave2协议标准；\n10.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光且屏体无色温变化，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁；\n11.★通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，使用摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，整机支持类纸质护眼模式显示，支持任意通道、软件下画面类纸质护眼模式实时调整，支持透明度、色温调节；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n12.★前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n13.Android主板具备四核CPU，内存不小于2G，支持扩展至40G以上，Android系统不低于11.0（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）；\n14.极速开机，开机速度≤2S；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n15.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置；\n16.★具有悬浮菜单，可通过两指调用悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n17.支持手机端、电脑端与交互显示设备无线投屏，可将笔记本电脑、手机、平板等移动终端文件传至交互显示设备，方便教师在接收端打开并操作文件；\n18.★支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n19.★内置电脑采用向下插拔结构，无需拆卸显示屏及两侧书写板即可完成插拔操作；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n20.★交互黑板功耗≤360W，符合GB21520-2015能源1级要求，屏体电源板无需拆卸显示屏即可维护；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n21.标配书写笔，具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点；\n22.Android部分可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用）：对系统内存、存储、截屏文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等提供直观的状态、故障提示；\n23.整机侧板板面光泽度符合GB28231-2011标准，不高于8光泽度以免产生眩光；\n24.整机侧板板面粗糙度符合GB28231-2011标准，位于1.6um-2.0um之间\n25.整机侧板板面甲醛释放量应为0mg/L，且满足GB/T17657-1999相关标准要求；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章）\n26.整机侧板支持教师常用的粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰且具备磁性吸附功能；\n27.整机侧板为黑色，无任何快捷按键；\n","台",1]
[null,null,"4.0*1.5会议桌",null,"张",1]
[null,null,"电脑旋转椅",null,"把",15]
[null,null,"激光测距仪","深达威","个",15]
[null,null,"华硕路由器","RT-BE88U","台",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}