{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4]]}
["无人机实训中心"]
["序号","设备名称","数量","技术规格参数","备注"]
[1,"室内飞行测试笼",1,"1.高强度金属框架。\n2.防爆涂层。\n3.符合GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》：纤维及金属防撞网。\n4.透明聚合物纤脂视察面。\n5.5M*5M*3M。\n6.具备符合GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》飞行器应急牵制盘。"]
[2,"动力系统测试仪",1,"突破空域限制多自由度无人机整机调试台，突破场地空域限制，不到0.7平米的空间，即可完成小型无人机多种PID调试和飞行测试快拆设计，10 秒内实现无人机和多自由平台的快速拆装，节省老师上课或者测试人员更换设备的时间。协助学生从0-1进行PID 的调试过渡。\n1符合:GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》\n\n2.符合：GB/T 38931-2020《民用无人机系统适航要求》 - 涉及动力系统的安全性与可靠性测试规范\n3.占地面积：1平方米。\n4.无人机组装拆卸时间：30秒。\n5.供电时间：24小时。\n6.支持输入、输出电压保护、过流保护、短路保护。\n7.配套调参软件：1。\n8.长宽高外形尺寸：800×800×1200（毫米）。\n9.整体重量：28公斤。\n10.供电输入电压：220伏。\n11.运动极限值：X轴±25°，Y轴±25°，Z轴150毫米。\n12运动方向锁：3轴。\n13.支持机型：轴距550毫米，旋翼12寸，固定位到飞行器最高点高度200毫米。\n14.支持无人机数量：1。"]
[3,"螺旋桨拉力测试台",1,"1.支持高精度动力性能测试：拉力测试范围0~500kg，满足从微型无人机螺旋桨到中大型螺旋桨的全场景测试需求；测量精度0.03%，远超行业平均水平（行业常见精度约 0.1%），细微拉力变化也能精准捕捉，确保测试数据真实可靠。\n2.供电电压：220V，完美兼容常规工业用电环境，无需复杂配电改造。\n3.数据采集频率：50Hz，可实时、连续记录螺旋桨运行中的拉力动态变化，精准还原工作过程中的力学特性，有效避免数据遗漏。\n4.支持严苛环境稳定工作，-25℃~45℃工作温度范围，适应实验室及户外测试环境，采用高性能铝合金型材进行稳定性结构设计，确保测试过程稳定无振动干扰。\n5.整备质量：约80kg，实现高集成度与高性能的完美平衡，适配多样化测试场地需求。\n6.整机尺寸：1500mm×800mm×700mm，紧凑机身尺寸，便于设备搬运与安装，节省场地空间，同时不牺牲性能。\n7.支持标准化测试流程，适配不同尺寸螺旋桨（配合相应夹具），实时显示拉力参数，测试区域隔离防护，保障操作人员安全。\n8.支持研发与教学应用，为螺旋桨选型、电机匹配提供量化依据，直观展示螺旋桨性能参数，强化理论实践结合。"]
[4,"飞行数据记录仪",1,"1.整备质量:约35g，轻量化设计，减少重量影响。\n2.尺寸：55mm×38mm×18mm，尺寸合适，适配无人机、小型飞行器等多种平台，安装便捷且不影响飞行性能。\n3..定位方式：GPS/北斗卫星定位，实现全球覆盖与厘米级定位精度，抗干扰能力提升 40%，满足复杂环境下的精准数据采集需求。\n4.电源：独立电池供电或机载电源供电，支持双电源冗余设计，确保记录全部飞行数据。\n5.座充电压范围：AC 100-220V Input/DC 5V；座充支持全球通用电压。\n6.机载充电范围：DC 5V，机载充电适配标准接口，兼容主流机型，降低设备改造成本。\n7.低电量关机电压：3.4V，避免因电压过低导致数据丢失或硬件损坏，确保飞行数据完整存储与设备使用寿命最大化，为数据安全提供最后一道防线。\n8.电池过充保护电压：4.3V，过充保护电压能够防止电池长期处于高电压状态，减缓电极材料损耗，降低电池容量衰减速度。\n9.网络：GSM/GPRS，集成双模通信，支持多运营商网络无缝切换，数据传输成功率≥99.9%，保障实时数据回传零延迟。"]
[5,"温湿度/气压传感器",4,"1.支持宽范围气压检测：30kPa~120kPa测量范围，覆盖地面至高海拔（约0-9000m）气压变化，满足全空域飞行监测需求。\n2.支持多参数同步采集：集成温度（-20℃~70℃）和湿度（15%~90%RH）检测，单设备即可构建完整环境数据集。\n3.支持宽温域作业：-20℃~60℃工作温度范围，适应极地、沙漠等严苛气候条件，保证高海拔/低温场景数据有效性。\n4.支持抗干扰设计：±10%压力适应能力，可抵抗气流波动引起的瞬时压力变化，数据输出稳定。\n5.支持高分辨率测量：气压0.1kPa分辨率，配合±5℃温度精度，可识别微小的气象参数变化。\n6.支持非凝结湿度检测：15%~90%RH湿度范围（非凝结条件），避免传感器在饱和湿空气中失效。\n7.支持标准供电兼容：DC 12V输入直接匹配工业无人机电源系统，无需额外电压转换。\n8.支持轻量化设计：紧凑结构与低功耗特性，适合长期挂载作业。"]
[6,"光照强度检测器",4,"1.支持宽范围光照检测：0~200,000 Lux测量范围，覆盖室内照明（100-1,000 Lux）至强日光环境（100,000 Lux以上），满足多场景监测需求。\n2.支持高精度数据采集：±5%测量精度，1 Lux分辨率，可识别细微光照变化，适用于植物生长监测、建筑采光分析等精细化场景。\n3.支持恶劣环境工作：-10℃~50℃工作温度及10%~90%RH湿度范围，适应户外长期作业需求。\n4.支持快速采样：2次/秒采样频率，可捕捉光照动态变化，满足移动监测（如无人机航测）需求。\n5.支持稳定重复测试：±2%重复性测试误差，确保多次测量结果一致性，提升数据可靠性。\n6.支持多平台供电适配：4.5V-9V宽电压输入，兼容多数无人机电源系统（5V飞控供电或7.4V电池直连），无需额外转换模块。\n7.支持低负载影响：约100g整备质量，对无人机续航与机动性影响极小，可长期挂载作业。\n8.支持即插即用：标准UART或I2C通信接口，可快速接入飞控系统，实时传输数据至地面站。"]
[7,"无人机任务载荷组件",10,"1.支持宽电压适配照明：180W高功率照明输出，亮度达20000Lux以上。12-60V宽电压输入，适配各类工业级无人机电源系统；300mm超长条形灯体设计，照射角度达120°。IP3级基础防水，适应小雨等恶劣天气作业。轻量化设计（仅300g），对飞行性能影响极小。\n2.支持中小型物资投送：支持5kg有效载荷抛投，满足应急物资投送需求。70mm直径物品装载，适配标准救援包规格。电控快速释放，响应时间＜0.5秒。模块化快拆设计，3分钟内完成装卸。多地形适用，抛投精度误差＜2m（30m高度）。\n3.支持超远程广播：10km超远距离广播，声压级达120dB。100W大功率输出，语音清晰度提升40%。12-24V宽电压工作，续航时间≥4小时。520g轻量化设计，不影响无人机机动性。防水防尘设计，适应户外复杂环境。\n4. 搜捕机械爪支持6kg有效抓取重量，满足证物采集需求。2km超视距遥控，响应延迟＜100ms。PLA高强度材质，自重仅100g。快拆接口，兼容主流无人机型号。多角度开合，最大张开角度180°。\n5. 支持广角低畸变影像：高清拍摄，160°超广角视野。-90°至+25°大范围俯仰调节。IP65级防护，适应雨雪天气作业。S.Bus/PWM/UDP多协议控制。100g超轻设计，续航影响＜8%。畸变矫正和倒立模式，适应特殊拍摄需求。"]
[8,"多功能调护工作台",1,"1.防静电台面。\n2.含工具挂板、移动零件盒。\n3.无人机相关装配工具及检修工具。\n4.具备电子除静电设备。\n5.具有备用电功能及多输入输出口（1350W，具备高温、低温、过载、过放、短路、过压、欠压、过流、电池、断线、静电、压差保护功能，接口齐全可同时接入多台设备，）\n6.具备电池应急处置防爆模块。"]
[9,"装调防静电操作台",11,"1.支持精准静电控制，台面表面电阻严格控制在10⁵Ω~10⁸Ω范围（石墨烯复合板/防静电防火板），符合SJ/T10694-2006行业标准，静电消散时间＜2秒。\n2.支持双重接地标准，常规接地：接地电阻≤100Ω，满足普通电子装配需求；高敏接地：接地电阻≤10Ω（医用/精密仪器场景），配备独立铜制接地端子。\n3.支持高强度台面选配，标配12mm碳基三聚氰胺板，支持304不锈钢台面（1.5mm厚度，Ra≤0.8μm表面处理）。\n4.支持重型承重结构，主体采用2mm冷轧钢板标准承重1000kg/m²。\n5.支持静电防护，集成双触点腕带接口（接触电阻＜1Ω），配置公共接地点（含状态指示灯）；支持环境智能监控，可选配数显湿度模块（精度±3%RH）。\n6.支持功能扩展配置，标配防浪涌电源组（2×220V+2×USB），工具挂板采用阳极氧化铝（承重30kg），抽屉柜支持快拆导轨（静音缓冲设计）。\n7.支持定制化与多场景适配，标准尺寸：1500×750×850mm（L×W×H），桌腿进行加强处理，提高稳定性。"]
[10,"电子大屏",1,"1、液晶屏：尺寸≥86英寸，显示比例(16：9) ，A级液晶LED显示屏；\n2、分辨率≥3840*2160， 亮度≥400c/㎡，对比度≥6000:1； \n3、红外触摸技术，多点触控，支持在安卓、 windows 系统下 10点及以上同时触控及书写；\n4、前置接口：HDMI*1（非转接）、Touch USB*1、USB 3.0*3、Type-C*1；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取；提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明\n5、具备≥7 个中文带丝印标识的前置物理按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护 眼、电源等，前置图像比例调节按键：可实现对PPT 课件画面一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，可设置 16:9、4:3、点对点画面；电源按键带有双色指示灯，支持整机开关、电脑开关和节能待机键三合一；提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明\n6、屏幕安全防护：防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9 级，雾度≤5%；用大于1KG钢球在2米高度进行自由落体撞击实验，防护玻璃表面无损伤破裂；提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明\n7、一根 USB-C 数据线实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，可兼容市面上具备通用 USB 端子的各类电脑；\n8、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz；\n9、无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命；\n10、内置Android 主板采用不低于 4 核 64 位性能 CPU，Android ≥11.0 操作系统， 内存（ROM)≥2GB，存储空间(RAM)≥16GB；\n11、采用防火防护外壳设计，外壳依据 GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》，满足 V-0 要求。\n12、防遮挡功能：在屏幕上任意取四个或以上测试点，每个测试点连续遮挡1-10 个红外发射灯管，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写；触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，触控屏扭曲变形达到 10 度时，仍然可以实现多点触控；笔迹连贯、无断线，确保老师课堂操作的流畅性。提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明\n13、可选配内置1300万像素摄像头，具备非独立外扩展的6阵列拾音麦克风，拾音距离≥ 10米，方便录制师生人声； \n14、整机通过低温工作试验、高温工作试验、振动试验、跌落试验。提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明。\n15、配套可移动支架，实验室内提供4台大屏，并且实现互联互通，可显示同一画面，也可单独显示。"]
[11,"半自动焊接机",1,"功率150W，动力方式：气动+电动（步进电机），可调范围：0-600°，支持自动回锡，自动送锡，智能控温。"]
[12,"工业3D打印机",1,"1、技术要求：\n1.1  成型技术：热熔挤压（MEM）\n1.2  成型尺寸：≥500 x 400 x 600 mm\n1.3  打印头：\n单喷头，加配高温喷头，可选配针对不同材质的独立喷头，或可支持柔性材料独立喷头，模块化设计，易于更换。\n1.4 喷头速度：≤200mm/s\n1.5 喷嘴直径：0.4mm/0.6mm，可选配0.2/0.5/0.6/0.8mm\n1.6 喷头温度：≤299℃（打印ABS时温度不低于265℃，打印PLA时温度不低于200℃）\n1.7 层厚：0.05-0.60 mm（可自主调节）\n1.8 定位精度：X/Y轴：0.002mm，Z轴：0.0005mm\n1.9  成型精度：±0.15mm/100mm（ABS材料，ABS纯度不低于95%）\n1.10 打印平台温度：≥90℃\n1.11 打印校准：自动打印平台调平和喷嘴对高\n1.12  支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调）\n1.13 送丝结构：近程送丝机构，位于喷头内部\n1.14  脱机打印：支持脱机打印\n1.15  打印材料：ABS，PLA、水溶性材料、ABS支撑材料，同时支持尼龙碳纤维、PP-GF、TPU、PC、PC-ABS、PP、ASA等复合材料。\n1.16  高级功能：\n（1）CPU可存储设备调试参数，内置存储可存储数据模型并一键即可打印；\n（2）打印暂停和恢复功能；\n（3）支持智能层厚切片；\n（4）支持同一打印任务中打印不同打印参数的模型，例如不同层厚、填充等；\n（5）断电续打：支持电力恢复后继续打印；\n（6）断丝检测：支持丝材用完后报警，更换新丝材后可恢复打印；\n（7）空气过滤：内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物级可挥发有机物；\n (8) 触摸屏：内置触摸屏，可支持打印队列、历史打印文件管理、更换材料。\n1.17  软件功能要求，提供以下软件功能截图：\n（1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。全中文界面，软件操作、切片、打印一体，操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型；\n（2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并；\n（3）软件可以直接导入三维模型STL/UP3/PRJ等格式；可以直接导入JPG/PNG格式图片并转化为三维模型进行打印，无须第三方软件辅助，供货时提供操作软件APP著作权证书；\n（4）具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量；\n（5）支持打印任务队列管理，对于打印队列中的任务可调整打印顺序、删除、开始打印等操作；\n（6）兼容文件格式：STL，UP3，PRJ，JPG，PNG；\n（7）软件操作系统：Win7/8/10平台，Mac OS（需提供各平台的软件著作权证书证明文件）.\n1.18  连接方式：USB、局域网（LAN，RJ-45接口）、WIFI\n1.19  配套电源适配器：110-240VAC，50-60 Hz，360W\n1.20  机身结构：全金属机身，封闭式\n1.21  机身重量：≤120KG\n1.22  机身尺寸要求：≤120KG780（W）x1080（H）x850（D） mm\n1.23三维模型教学管理系统（须提供计算机软件著作权证明）：\n（1）语言：HTML5 JavaScript  Css\n（2）系统：windows/linux/7/8/10\n（3）硬件要求：CPU ： 1.2 GHz及以上内存 ：4G及以上\n（4）三维模型库管理系统,为用户提供丰富的三维模型资源和便捷的浏览,成为亟需解决的问题。主要围绕三维模型创建与检索两大方面,详细介绍基于Web的三维模型库管理系统的设计与实现。 在三维模型检索方面,对每一个模型手工进行了分类,并添加了属性标注,最后,并将这些模型按名字、类型、颜色等属性进行了分类标注,实现了一个基于Web的三维模型库管理系统,提供基于模型预览、模型下载的功能。\n（5）提供有关模型属性的特征信息，便于用户正确地使用模型，对模型的运算结果作出正确的判断，指导用户迅速准确地查找到有关模型，了解模型及其输入输出参数的相关信息；存储在计算机中的各种模型模块的集合，由许多计算机程序模块组成。\n（6）主要类型有模型建立和编制均由用户完成，系统仅提供宿主语言（如各种高级语言或专用语言）和一些模型的求解方法等。为某些决策或决策者设计的模型库，用户只需引用库中已有的模型，不必创建模型，直接保存使用。\n1.24 须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权及售后服务承诺函"]
[13,"智能装调检修台",1,"1、支持在线模式和离线模式2种模式，满足不同应用场景需要，在线模式智能化程度更高，统计数据更丰富、可实现教学管理功能更强大，离线模式使用操作更简单，不依赖网络，环境与场景适应能力更强，自带大尺寸高清全彩触摸屏，人机交互界面美观，简单易用好上手。\n2、支持对无人机飞控、电调、电机、遥控器、接收机、电池、下中心板（分电板）、飞控端任务载荷触发信号与扩展功能模块信号、零部件输入与输出电路信号的地线等多检测点开展通断检测与信号频谱检测；\n3、支持针对电调的输入PWM信号的信号频率和占空比开展测试，支持检测三相电的幅度、频率和相位测试，支持通过比对电调的输入PWM信号和输出三相电信号，基于电信号波形的脉宽和幅\n度关系，以及不同相之间的相互关系，检测电调工作状态是否存在异常；\n4、支持在电调配合下，对电机不同转速控制的实际转速值开展考察，支持调节发给电调PWM控制信号，在电机输出轴端测试实际空载转速，同时测试电调输出给电机的电压值，从而达到针对电机输入工作电压及转速KV值两个重要参数工作状态的评估；\n5、3机型均采用碳纤维机身设计，机臂类型除了一种机臂板设计模式外，还包括可水平横向折叠和可垂直纵向折叠，2种折叠机臂设计模式，机臂除了板材设计模式外，还增加有管材设计模式，电调安装位除了放置于机臂上这一种模式外，还增加放置于机身中心板位置的第二种模式，可实现更加丰富、更加直观的清晰观察和触摸感知电机、电调和中心板的连接方式，不存在明显遮盖区域，便于开展实训教学;\n6、采用全开源平台，机架布局可实现1种标准X型、1种异型、1种同轴复合动力型，共计3型无人机的组装调试，可满足一箱多(机)用，可实现3台无人机结构的学习、组装调试飞行;\n7、可通过搭载选购或自有、自研自产的机手、运动相机或其他任务载荷开展物品抓取训练、航拍训练或其他任务类训练\n8、支持故障设置：机械类故障、电气类故障、软件类故障\n实现功能包含但不限于：实时部件故障控制、实时部件故障检测、实时与控制软件通讯，接收与反馈控制软件的消息。\n9、可支持多旋翼故障检测维修项目，包含但不限于以下常见故障设置和维修：\n1）无人机配电系统故障检测维修项目：通过设置使无人机动力电源供电产生故障并可维修。\n2）无人机电源管理模块故障检测维修项目：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障并可维修。\n3）无人机通讯系统故障检测维修项目：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障并可维修。\n4）无人机电机缺项故障检测维修项目：通过设置使电机供电输入缺项产生故障并可维修。\n5）无人机电调信号故障检测维修项目：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障并可维修。（需提供截图）\n6）无人机电调供电故障检测维修项目：通过设置使电调供电输入产生故障并可维修。\n7）无人机载荷系统故障检测维修项目：通过设置使无人机物流载荷系统产生故障并可维修。\n8）无人机飞控故障故障检测维修项目：通过设置使飞控产生故障并可维修。\n9）无人机动力系统综合检测维修项目：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置使产生系统综合故障并可维修。\n10）无人机系统综合故障检测维修项目：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障并可维修。\n11）无人机航拍载荷系统故障检测维修项目：通过设置使无人机物航拍荷系统产生故障并可维修。\n12）无人机照明载荷系统故障检测维修项目：通过设置使无人机照明载荷系统产生故障并可维修。"]
[14,"储物展示柜",1,"根据实验室需求定制墙面储物展示柜"]
[15,"辅材耗材",20,"1、提供检测及备用电机，其中：\n‌（1）空载转速‌：测试范围（0-5,000 RPM），精度±0.5%，支持PWM/485协议控制；\n‌（2）扭矩输出‌：连续扭矩 ≥2.5N·m，峰值扭矩 ≥5.0N·m（适配多旋翼无人机负载）；\n‌（3）效率测试‌：电机效率 ≥85%（@额定负载），支持实时功率曲线输出（电功率/机械功率）；\n‌（4）电压适配‌：支持2S-6S锂电输入（7.4V-22.2V），兼容主流电调型号。\n‌（5）接口协议‌：标配DShot600/1200数字信号接口，预留模拟信号冗余通道。\n2、‌提供测试及备用电调，其中\n‌（1）持续电流‌：标称电流 ≥60A（峰值120A/10s），支持过流保护阈值可调。\n‌（2）油门响应‌：动态响应时间 ≤5ms，支持闭环控制模式（恒拉力/恒转速）。\n‌（3）校准功能‌：内置自动油门行程校准模块，适配90%市售电机。\n‌（4）环境适应性‌‌散热设计‌：铝合金外壳散热，工作温度范围 -20℃~80℃。\n‌（5）防护等级‌：IP67防水防尘，满足户外复杂环境测试需求5。\n3、‌提供测试及备用动平衡螺旋桨，其中\n‌‌（1）平衡等级‌：G2.5级（ISO 1940标准），残余不平衡量 ≤0.5g·mm。\n‌（2）几何公差‌：直径公差 ±0.2mm，桨距角公差 ±0.5°（激光校准）。\n‌‌（3）材料强度‌：碳纤维增强尼龙（抗拉强度 ≥80MPa），附第三方材质检测报告。\n‌（4）安装接口‌：兼容M5/M6标准电机轴，提供快拆式桨夹配件。\n4、‌提供螺旋桨动平衡测试器，其中\n‌‌（1）转速范围‌：0-5,000 RPM，精度 ±10 RPM。\n‌（2）平衡精度‌：最小分辨率 0.01g，支持自动配重计算（静态/动态双模式）；\n5、‌提供适配套件舵机,其中\n‌（1）扭矩范围‌：4.8V下 ≥8kg·cm，6.0V下 ≥10kg·cm4。\n‌（2）响应速度‌：0.08s/60°（@无负载），支持PWM信号（1520μs中位）；\n‌（3）机械兼容性‌：提供3D打印支架模板（STL格式），适配DJI、Freefly等主流飞控。\n‌（4）防护等级‌：IP54防泼溅，金属齿轮组抗冲击设计。"]
[16,"静电释放柱",1,"‌1、整体尺寸：钢管直径:51mm;球体直径:138mm;产品高度:110cm;\n2、产品材质：304不锈钢钛金，表面抛光处理;\n3、放电时间‌：静电释放至安全阈值的时间小于1s，符合GB/T 32304-2015‌；\n‌4、进行低阻抗设计，接地电阻值小于等于1Ω，确保快速导除静电；\n5、IP65/IP67防护等级，适用于粉尘、潮湿等恶劣工况；\n6、使用无氧铜触点，确保长期导电稳定性。\n7、支持与静电接地报警器、人体静电释放器等系统集成，形成完整静电防护方案；\n8、提供静电防护方案设计、现场安装指导及操作培训（附服务清单）；\n9、功耗约等于5W；"]
[17,"无人机综合调试台",1,"1.具备滑环机构，支持3 DOF自由旋转；可用于测量穿越机多轴旋翼机横滚角、俯仰角和偏航角；适用于培训、科研、创新测试等多种场景。\n2.具备录像储存功能。\n3.具备Pix、无距、TJ、大疆飞控飞控读取调取功能。\n4.具备单片机飞控编写调试功能"]
[18,"工具车",10,"静音工具车，万向转动"]
[19,"无人机实训工具箱",20,"1.支持多场景焊接作业：配置可调温电烙铁（兼容圆尖头、刀头烙铁头），适配精细焊点（飞控引脚）与大面积焊接（电源线），温控精度±10℃，满足无人机电路板与线缆焊接需求。\n2.支持焊点清洁与维护：标配吸锡器、焊锡丝（50g）、松香、助焊膏，可实现焊点快速修正、氧化层清理及焊接过程防粘连，提升焊接可靠性。\n3.支持静电防护：防静电镊子与电烙铁支架配合使用，避免静电敏感元件（如飞控芯片）在操作中受损。\n4.支持基础电路通断测试：检测电笔与万用表（含表笔）组合，可快速检测无人机电源线路、信号线通断及电压/电流值，定位短路、断路等常见故障。\n5.支持焊点质量评估：万用表电阻档位配合镊子、放大镜，可测量焊点连接阻抗，确保焊接质量符合标准。\n6.支持多规格螺丝拆装：配备3mm、5mm十字/一字水晶螺丝刀（长度75mm、100mm），覆盖无人机机架、电机、飞控等部件螺丝规格，防止滑丝。\n7.支持线材精密加工：剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、美工刀组合，可实现线缆剥皮、裁剪、弯折等操作，适配无人机电源线、信号线定制化加工需求。\n8.支持焊接耗材一站式供应：含50g焊锡丝、松香、助焊膏，满足小组实训耗材需求，减少额外采购成本。\n9.支持工具安全收纳：电烙铁支架+海绵提供烙铁头高温防护，工具收纳盒分层设计（含独立插槽），避免工具碰撞损坏，提升实验室管理效率。\n10.支持小班分组实训：单箱工具配置可满足2-3人小组协同操作，20套工具箱支持40-60人规模教学，降低人均工具投入成本。\n11.支持标准化操作流程：工具选型严格匹配无人机主流机型（F450、F550）维修需求，学生可快速掌握行业通用维修技能。"]
[20,"固定翼组装套件",20,"1.本固定翼航模严格遵循国际航空联合会（FAI）的相关标准，在设计、制造与性能表现上均达到国际认可水平，适用于各类专业航模竞赛及飞行体验活动；\n2.使用的遥控器工作频率在国际规定的合法频段范围内，具有高度稳定的信号传输能力和强大的抗干扰性能。遥控器的有效控制距离达到 1000 米以上，并且具备失控保护功能，当信号丢失时，模型能够自动启动保护程序，确保飞行安全，符合 FAI 对航模遥控器的安全标准；\n3.配备高强度工程塑料或碳纤维材质的螺旋桨，螺旋桨经过严格的动平衡测试，确保在高速旋转时不会产生振动和变形。同时，螺旋桨的安装采用专业的固定装置，防止在飞行中脱落或破裂，保障飞行安全，符合 FAI 对航模螺旋桨的安全标准；\n4.采用先进的空气动力学设计和高精度的飞控系统，使模型在不同飞行姿态和气象条件下都能保持出色的稳定性。即使在遭遇气流扰动或突然的风向变化时，也能迅速恢复平衡，保证飞行的平稳性，满足 FAI 对航模飞行稳定性的严格要求。"]
[21,"多旋翼组装套件",20,"1.支持稳定四轴动力布局：F450机架采用四轴对称设计，配合高脚架（离地间隙≥8cm），避免桨叶触地风险，适应复杂起降环境。\n2.支持动力系统安全防护：标配自锁桨叶，通过机械锁紧结构防止飞行中桨叶松脱，提升作业安全性。\n3.支持高效散热与电路保护：30A电调（XT60接口）内置过流保护功能，可稳定匹配KV980电机，避免超载风险。\n4.支持高精度卫星定位：集成M8N GPS模块，提供稳定卫星信号接收能力，配合折叠支架灵活调整天线朝向，优化定位精度。\n5.支持振动抑制与数据稳定：飞控减震板有效隔离电机高频振动，确保飞行控制器传感器（陀螺仪、加速度计）数据采集可靠性。\n6.支持基础自主飞行功能：飞行控制器内置基础模式（悬停、返航、航线飞行），满足常规任务需求。\n7.支持大容量供电方案：3S 4200mAh锂电池提供持续动力输出，适配四轴动力系统，满足中短距作业需求。\n8.支持安全快速充电：配套充电器套件支持3S电池平衡充放电，具备过充保护功能，延长电池使用寿命。\n9.支持低损耗电路连接：XT60专用硅胶连接线降低接口接触电阻，确保电能传输效率。\n10.支持双通道独立供电：遥控器配备专用3S 2200mAh控电，保障长时间操控稳定性，避免与动力系统互相干扰。\n11.支持模块化扩展接口：飞行控制器预留标准通信接口（UART、I2C），可兼容第三方传感器或任务设备扩展。\n12.支持快速拆装维护：全组件采用标准化接口设计（GPS支架、飞控减震板），便于故障排查与部件更换。\n13.支持新手快速上手：套件包含完整组装部件，配合基础调试指南，可快速完成整机集成与基础飞行测试。\n14.支持多场景适配：兼容航拍、巡检、教学等轻量化应用场景，无冗余配置，降低用户采购与维护成本。\n15.支持标准化升级路径：电机、电调、飞控等核心部件均采用通用规格，便于后期性能升级或功能拓展。"]
[22,"电脑",20,"1、CPU：≥20核心28线程，≥2.1GHz主频，三级缓存≥33MB；\n2、主板：全固态电容，B760芯片组或以上（非H系列)；\n3、接口：≥10个USB 接口（USB3.2不少于6个)，1个串口,1个VGA，1个HDMI，2个DP，2个PS/2口，2 x PCI-e 3.0 x 1；1 x PCI-e 4.0 x 16；1 x PCI 3.0 x 1；4 x SATA III，12V8PIN 接口≥ 1，DBUG 接口≥1；;\n4、硬盘：≥1TB固态硬盘，应冗余1个M.2固态盘位,2个3.5寸机械硬盘位；\n5、内存：≥32GB DDR5,4内存插槽,最大支持128GB或以上；\n6、音频接口：7.1声道(提供前2后3共5个音频接口），具备双向降噪功能，提供功能截图；\n7、网卡：千兆网卡；\n8、显卡：≥RTX4060 8G;\n9、电源：峰值功率不低于500W；静电放电抗扰度4级（接触放电8kV,空气放电15kV），通过电源端口雷击实验：（横向2.5KV,纵向2.5KV），具备防雷及动态调整电压及有效节能的电压控制模块，电压89V-265V 之间可稳定正常工作,提供检验证明\n10、机箱：机箱不小于27L,，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.75 Bel，提供检验证明；\n11、原厂机房综合运维管理系统: 出厂自带网络同传，独立界面操作同传、还原等重要功能（非基于 Windows系统操作，响应文件中提供软件功能截图扫描件或影印件），支持双硬盘保护，支持机械硬盘、SSD硬盘、M.2硬盘、eMMC硬盘，支援双硬盘在进行PXE批量部署或者智能对拷时，接收端硬盘顺序和发送端硬盘顺序不一致时，提供手动修改硬盘顺序的功能，确保双硬盘对拷数据按照发送端存储方式对拷，保证所有计算机对拷完成后环境完全相同。支持系统自动还原，批量修改计算机名、IP，支持不同系统分配不同的IP，支持增量拷贝、断电续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机。支持任意机器作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示当前网络状况，方便网络传输故障点定位；为方便教学管理可支持屏幕锁定、键鼠锁定、光驱锁定及USB锁定，支持文件批量发送，支持发送消息及通知。集成软硬件资产管理功能，可查看机器的软硬件资产，并支持一键导出资产报表。具备考试模式。\n12、原厂数据管理系统：应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置U盘分区加密功能、数据安全删除功能，基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复、一键系统恢复功能（非系统自带）。（提供功能截图）\n13、键鼠：USB光电抗菌鼠标；USB防水抗菌键盘；\n14、整机制造商三年上门维修服务，具备7*24小时400技术支持热线；\n15、显示器：≥23.8英寸IPS显示器三边窄边设计，与主机同品牌，黑色；\n16、保证设备稳定运行平均无故障运行时间不低于110万小时，提供检验证明；\n17、商用产品，黑色，原装非改配；以上技术参数提供官网链接、彩页、技术说明书等材料佐证。"]
[23,"虚拟仿真系统",20,"1.支持多旋翼、直升机、植保机、大疆M300、垂起固定翼机型                                             \n2.支持360°自旋训练、8字训练      \n3.支持训练模式、考核模式     \n4.支持定高模式、定点模式、姿态模式\n5.支持场景更换、评分标准调节\n6.支持查看飞行记录、        \n7.支持左右手切换、微调调节、摇杆校准\n8.适用于个人训练、学校教学、培训机构等使用场景。可大幅度节省室外飞行训练时间，节约教员成本设备使用成本。\n9.适配模拟软件 APD、Aerofly、Reflex XTR5.0、G3/G3.5/G4/G5/G6/G7 PhoenixRC 2.0/3.0S/4.0M/5、FMS 等\n10. 适配模型 直升机、固定翼、滑翔机、3D特技机、穿越机等      \n11. 三年内保证版本更新      \n12.遥控器USB线长1.2米，支持左右手切换，支持微调调节，支持遥感校准 ，机身重量约250g，外形尺寸166.8*132.7*66.3m，电源由4-5.5V/DC（USB线直接供电），工作电流26mA/5V         \n13.虚拟仿真系统支持主副控双控飞行"]
[24,"气泵",1,"能效等级：一级\n功率：3180W\n排气量：不小于140L/min"]
[25,"文化宣传设计建设",1,"根据无人机实训需求，定制实训室内部文化宣传建设"]
[26,"室内电路改造",1,"实验室内部强弱电改造，符合国标，满足实验室设备强弱电使用需求"]